5. Por último, para conocer el consumo indirectode agua por electricidad, los Kwh convertidos aGJ se multiplican por los porcentajes degeneración nacional (tabla 8) y por cada uno de

Tabla 10

los factores de conversión (tabla 9). El cálculo sedetalla por cada uno de los procesos donde haygasto de energía eléctrica (tabla 10 y 11):

Cálculo de consumo indirecto de agua por generación de energía eléctrica en el proceso de aspirado

Tipo de generación | Generación a nivel nacional (%) | Consumo por aspiradora (GJ/año) | Factor de conversión 3 (GJ/m ) | AVEE 3 (m /año)
Termoeléctrica | 57.24% | 8.6057 | 0.30 | 2.58
Nuclear | 4.11% | 0.6179 | 0.10 | 0.06
Hidroeléctrica | 11.57% | 1.7395 | 30.00 | 52.18
Eólica | 0.78% | 0.1173 | 0.00 | 0.00
Fotovoltaica | 0.0043% | 0.0006 | 0.30 | 0.00
Otros | 26.2957% | 3.9534 | 1.10 | 4.35
Total 100% | 15.0345 |  | 59.18

Fuente: Elaboración propia con datos primarios y secundarios consolidados.

Tabla 11

Cálculo de consumo indirecto de agua por generación de energía eléctrica en el proceso de lavado.

Tipo de generación | Generación a nivel nacional (%) | Consumo por carriles (GJ/año) | Factor de conversión 3 (GJ/m ) | AVEE 3 (m /año)
Termoeléctrica | 57.24% | 22.2155 | 0.30 | 6.66
Nuclear | 4.11% | 1.5951 | 0.10 | 0.16
Hidroeléctrica | 11.57% | 4.4905 | 30.00 | 134.71
Eólica | 0.78% | 0.3027 | 0.00 | 0.00
Fotovoltaica | 0.0043% | 0.0017 | 0.30 | 0.00
Otros | 26.2957% | 10.2057 | 1.10 | 11.23
Total 100% | 38.8112 |  | 152.76

Fuente: Elaboración propia con datos primarios y secundarios consolidados.

Arce Quiñones, N. G., y Hernández Vela, H.

103

Vol. 7, núm. 21 / septiembre – diciembre del 2022